

**BCN-S90**

Dekorativ utenpåliggende downlight med diameter på 90mm

Lengde på armaturen er 260mm eller 350mm.


Leveres med NOdimm eller Dali

2700k, 3000k eller 4000k

Kan leveres i ulike farger.

RA90 eller RA90

Pris på forespørsel.



**Teknisk info**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lyskilde: | LED | Levetid Ta25: | 50.000 timer |
| Total effektforbruk: | 12W, 17,5W, 25W, 33W | MacAdam step: | 3 |
| Spenning: | 220-240V | Optikk: | Refl 15°, 36°, 60° |
| Driver: | NOdimm eller Dali | Tilkobling: | Direkte |
| IP klasse: | IP20 | LxBxH (mm): | 260mm, 350mm, x 90mm |
| Lyskildetilbakegang: | L70 B50 |  |  |
| Fargegjengivelse: | Ra 80, Ra 90 |  |  |
| Lumen/Watt: | 80 |  |  |
| Lumen ut fra armatur: | 960, 1280, 1920, 2560 |  |  |

**BCN-S90**

